**AES/ECS2**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**XML (publiczna)**

**(AES\_ECS\_SXML)**

***Wykaz zmian wprowadzonych w wersji***

 ***2.01***

| **Lp.**  | **Miejsce zmiany** | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1 | R592  | Dodano nową regułę walidacyjną R592 dotyczącą stosowania kodu informacji dodatkowej ‘00100’ o następującej treści:JEŻELI/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = ‘00100’WTEDY@UCKontrolny musi wystąpićoraz @UCKontrolny musi być zgodny z @UCWywozu |
| 2 | R593 | Dodano nową regułę walidacyjną R593 dotyczącą stosowania w informacji dodatkowej kodu ‘0PL09’ o następującej treści:JEŻELI /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = ‘0PL09’WTEDY /Towar/InformacjaDodatkowa/@Tekst musi zawierać wyłącznie dwie cyfry (n2) |